{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":9,"sheets":["FlieglModell","levegő","füstgáz","MatLab_eredmények","elregedasiSebesseg","dokumentaciohoz","Munka1","Munka2","Munka3"],"not_rendered":{"charts":15,"images":6,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":81,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"FlieglModell","index":0,"n_rows":38,"n_cols":12,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["megnevezés","érték","ME","megjegyzés",null,null,null,null,"Ta","e1","e2","na."]
["környezeti levegő átlaghőmérséklet",10,"°C",null,null,null,null,null,-5,0.41399999999999998,0,127]
["környezeti levegő átlagos páratartalom",70,"%",null,null,null,null,null,0,0.59699999999999998,0.155,203]
["abszolút környezeti levegő nyomás",101325,"Pa",null,null,null,null,null,5,0.754,0.47699999999999998,292]
["telítési gőznyomás",{"$f":"EXP((-5.1663007-0.0090035053*B2+0.00004386158*B2^2+0.0000056980777*B2^3)/(1+0.016715628*B2+0.0001670544*B2^2+0.00000046505309*B2^3))*100000","v":1191.7669980632706},"Pa","Tkörny",null,null,null,null,10,0.879,0.73499999999999999,394]
["környezeti levegő abszolút nedvesség",{"$f":"(18/29)*B3/100*B5/(B4-B3/100*B5)","v":5.1527344103195725E-3},"kg/kg",null,null,null,null,null,15,0.97199999999999998,0.93,508]
["környezeti levegő entalpia",{"$f":"B2+B6*2500","v":22.881836025798933},"kJ/kg",null,null,null,null,null,20,1.04,1.07,582]
[null,null,null,null,null,null,null,null,25,1.1000000000000001,1.2,618]
["max. motorblokk hőteljesítmény",350,"kW","th"]
["kiadható motorblokk hőteljesítmény",{"$f":"IF(B2>17,B9,B9-(-0.1714*B2^2-5.0644*B2+137.77))","v":280.01400000000001},"kW","y = -0,1714x2 - 5,0644x + 137,77"]
[]
["Ventilátor darabszám",1,"db","1 vagy 2"]
["Ventilátor légszállítás",{"$f":"18000*B12","v":18000},"kg/h"]
["Belépő szárítólevegő hőmérséklet",{"$f":"B10/(B13/3600)/1.0066+B2","v":65.635605006954108},"°C"]
["Kilépő szárítólevegő hőmérséklet",{"$f":"(0.382*B14+0.9)+10","v":35.97280111265647},"°C","y = 0,382x + 0,9"]
[]
["telítési gőznyomás",{"$f":"EXP((-5.1663007-0.0090035053*B14+0.00004386158*B14^2+0.0000056980777*B14^3)/(1+0.016715628*B14+0.0001670544*B14^2+0.00000046505309*B14^3))*100000","v":26128.12528086028},"Pa","Tbe"]
["telítési gőznyomás",{"$f":"EXP((-5.1663007-0.0090035053*B15+0.00004386158*B15^2+0.0000056980777*B15^3)/(1+0.016715628*B15+0.0001670544*B15^2+0.00000046505309*B15^3))*100000","v":6019.7939771438132},"Pa","Tki"]
["Belépő szárítólevegő rel. Nedvesség",{"$f":"(B4*B6*29/18)/(B17*(1+B6*29/18))","v":3.1928693301826593E-2},null,"Tbe"]
["belépő levegő entalpia",{"$f":"B14+B6*2500","v":78.517441032753041},"kJ/kg"]
["száraz levegő fajhő",{"$f":"(1.0061619+ 0.0021280363*B15-0.0000029307819*B15^2)/(1+0.0021044952*B15-0.0000030985582*B15^2)","v":1.0067424495650974},"kJ/kg/K","Tki"]
["vízgőz fajhő",{"$f":"( 1.8369125+0.00022327897*B15+0.000000083684466*B15^2)","v":1.8450527612293386},"kJ/kg/K","Tki"]
["kilépő levegő abszolút nedvesség",{"$f":"(B14+B6*2500-B21*B15)/(2500+B22*B15)","v":1.648322994630275E-2},"kg/kg"]
["kilépő levegő entalpia",{"$f":"B21*B15+B23*(2500+B22*B15)","v":78.517441032753041},"kJ/kg"]
[]
["szárított anyag kiindulási nedvesség",0.7,"%"]
["szárított anyag végső nedvesség",0.2,"%"]
["szárítható szárazanyag ",{"$f":"B13*1.2*1.006*(B23-B6)/((B26/(1-B26))-(B27/(1-B27)))","v":118.17942518337603},"kg/h"]
["elpárologtatott víz",{"$f":"((B26/(1-B26))-(B27/(1-B27)))*B28","v":246.20713579870002},"kg/h"]
["szárítható nedves anyag",{"$f":"B28/(1-B26)","v":393.93141727792005},"kg/h"]
["pellet alapanyag",{"$f":"B30-B29","v":147.72428147922002},"kg/h"]
["fajlagos szárító teljesítmény",{"$f":"B29/B10","v":0.87926723591927547},"kg/kW"]
[]
[]
["Fliegl szárító hőteljesítmény külső napi átlaghőmérséklet függvényében:"]
["350-(-0,1714*t^2-5,0644*t+137,77) [kWth]"]
["Fliegl szárító fajlagos szárító teljesítmény külső napi átlaghőmérséklet függvényében:"]
["-0,0006*t^2 + 0,0341*t + 0,5976  [kg víz/kWth]"]

{"sheet":"levegő","index":1,"n_rows":54,"n_cols":9,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,0,18,3],[0,0,0,3],[6,8,8,8],[3,8,5,8],[1,8,2,8]]}
["(Short-cut) Szárító technológia méretezés - levegőre",null,null,null,null,"P (kW)","T_ki (°C)","C (kg/h)","e (l/kWh)"]
["megnevezés","jelölés","mértékegység","érték",null,300,35,430,1.01]
["veszteséghő teljesítmény","Pth","kW",300,null,650,35,932]
["nedves anyag tömegáram","mna","kg/h",331.12664649523435,null,300,40,386,0.91]
["nedves anyag tömegáram","mna","kg/s",{"$f":"D4/3600","v":9.1979624026453988E-2},null,650]
["anyag kiindulási relatív nedvességtartalom","x0",1,0.7,null,650,40,836]
["anyag végső relatív nedvességtartalom","xv",1,0.1,null,300,45,342,0.8]
["szárítólevegő térfogatáram","Vg","m3/s",{"$f":"D21/3600","v":4.9751020445511891}]
["tengerszint feletti magasság","H","m",0,null,650,45,740]
["környezeti levegő relatív nedvesség","Φ0",1,0.6]
["szárítólevegő belépő hőmérséklet","Tg,be","°C",80]
["szárítólevegő kilépő hőmérséklet","Tg,ki","°C",45]
["nedves anyag fajhő","cna","J/kg/K",3909]
["szárítólevegő fajhő (normál áll.)","cg","J/kg/K",1006]
["szárítólevegő sűrűség (normál áll.)","ρg","kg/m3",1.2916000000000001]
["környezeti levegő hőmérséklet","Tg,0","°C",20]
["szárítólevegő belépő abs. nedvesség","Yg,be","kg/kg",{"$f":"D32","v":8.6712520356289329E-3}]
["szárítólevegő kilépő rel. Nedvesség, max","Φg,ki",1,0.8]
["Eredmények",null,null,null,null,null,"X1","X2"]
["szárítólevegő térfogatáram","Vg","Nm3/h",{"$f":"D3/(D15*D14/1000*(D11-D16))*3600","v":13853.084650966914},{"$f":"D23*(G20-H20)","v":220.75109766348959},null,{"$f":"(D6/(1-D6))","v":2.333333333333333},{"$f":"(D7/(1-D7))","v":0.11111111111111112}]
["szárítólevegő térfogatáram (belépő)","Vg","m3/h",{"$f":"D20*(273.15+D11)/273.15","v":17910.36736038428},{"$f":"E20/(D38-D17)","v":16787.848961626696}]
["szárítólevegő tömegatáram","ms","kg/s",{"$f":"D20/3600*D15","v":4.9701789264413518}]
["belépő szárazanyag tömegáram","ms","kg/h",{"$f":"D4-(D4*D6)","v":99.337993948570329}]
["belépő szárazanyag tömegáram","ms","kg/s",{"$f":"D5-(D5*D6)","v":2.7593887207936194E-2}]
["belépő levegő entalpia","h0","kJ/kg",{"$f":"D16+D17*2500","v":41.678130089072333}]
["szárítólevegő kilépő abs. Nedvesség, min.","Yg,ki","kg/kg",{"$f":"D23*((D6/(1-D6))-(D7/(1-D7)))/D20/D15+D17","v":2.1008785605043961E-2}]
["abszolút környezeti nyomás kitevő","z",1,{"$f":"(29*9.81*D9/8314.4/(273+D16))*(1+((-5.1663007-0.0090035053*D16+0.00004386158*D16^2+0.0000056980777*D16^3)/(1+0.016715628*D16+0.0001670544*D16^2+0.00000046505309*D16^3))/(1+((-5.1663007-0.0090035053*D16+0.00004386158*D16^2+0.0000056980777*D16^3)/(1+0.016715628*D16+0.0001670544*D16^2+0.00000046505309*D16^3))*29/18))","v":0}]
["abszolút környezeti nyomás","P0","Pa",{"$f":"101325*EXP(-D27)","v":101325}]
["telítési gőznyomás belépő T-n","pv,tel,T0","N/m2",{"$f":"EXP((-5.1663007-0.0090035053*D16+0.00004386158*D16^2+0.0000056980777*D16^3)/(1+0.016715628*D16+0.0001670544*D16^2+0.00000046505309*D16^3))*100000","v":2326.7376011849669}]
["telítési gőznyomás belépő T-n","pv,tel,Tbe","N/m2",{"$f":"EXP((-5.1663007-0.0090035053*D11+0.00004386158*D11^2+0.0000056980777*D11^3)/(1+0.016715628*D11+0.0001670544*D11^2+0.00000046505309*D11^3))*100000","v":47822.573274140981}]
["telítési gőznyomás kilépő T-n","pv,tel,Tki","N/m2",{"$f":"EXP((-5.1663007-0.0090035053*D12+0.00004386158*D12^2+0.0000056980777*D12^3)/(1+0.016715628*D12+0.0001670544*D12^2+0.00000046505309*D12^3))*100000","v":9757.7946035501245}]
["környezeti levegő  abs. nedvesség","Yg,0","kg/kg",{"$f":"(18/29)*D10*D29/(D28-D10*D29)","v":8.6712520356289329E-3}]
["szárítólevegő belépő rel. nedvesség","Φg,be",1,{"$f":"(D28*D17*29/18)/(D30*(1+D17*29/18))","v":2.9192125499149162E-2}]
["szárítólevegő belépő entalpia ||","hg,be","kJ/kg",{"$f":"D11+D17*2500","v":101.67813008907234}]
["száraz levegő fajhő","cpl","kJ/kg/K",{"$f":"(1.0061619+ 0.0021280363*D12-0.0000029307819*D12^2)/(1+0.0021044952*D12-0.0000030985582*D12^2)","v":1.0069467144966808}]
["vízgőz fajhő","cpd","kJ/kg/K",{"$f":"( 1.8369125+0.00022327897*D12+0.000000083684466*D12^2)","v":1.8471295146936499}]
["nedves levegő entalpia ||","h","kJ/kg",{"$f":"D35*D12+D38*(2500+D36*D12)","v":101.67813008907234}]
["szárítólevegő kilépő abs. nedvesség","Yg,ki","kg/kg",{"$f":"(D11+D17*2500-D35*D12)/(2500+D36*D12)","v":2.1820709012998558E-2}]
["szárítólevegő kilépő rel. nedvesség","Φg,ki",1,{"$f":"(D28*D38*29/18)/(D31*(1+D38*29/18))","v":0.35265793529012596}]
["max. szárítható szárazanyag tömegáram","ms","kg/h",{"$f":"D21*(273)/(273+D11)*1.2/3600*1.01*(D38-D17)/((D6/(1-D6))-(D7/(1-D7)))*3600","v":99.33799440586327},{"$f":"D40/(1-D7)","v":110.37554933984808}]
["igényelt hőteljesítmény","Qi","kW",{"$f":"D22*D14*(D11-D16)/1000","v":300}]
["fajlagos szárító teljesítmény","p_sz","liter víz/kWh",{"$f":"(D6/(1-D6)-D7/(1-D7))*D40/(D41)","v":0.73583699559898708}]
["szárítólevegő nyomásveszteség","∆P","Pa",1500]
["ventilátor hatásfok","ηv",1,0.95]
["becsült ventilátor teljesítmény","Pv","kW",{"$f":"D21*(273)/(273+D12)*1.205/3600*9.81*D43/10000/D44","v":7.9718887271507066}]
["fajlagos villamosenergia költség","cel","ft/kWh",20]
["ventilátor üzemi költség","cvü","ft/év",{"$f":"D45*20*365*D46","v":1163895.7541640033}]
["keringető szivattyú teljesítmény","Psz","kW",7]
["szivattyú üzemi költség","cszü","ft/év",{"$f":"D46*20*365*D48","v":1022000}]
["összes üzemi költség","Cü","ft/év",{"$f":"(D47+D49)*1.2","v":2623074.904996804}]
["brikett fajlagos bevétel","Ib","ft/kg",30]
["éves bevétel","I","ft/év",{"$f":"D40*20*360*D51","v":21457006.791666467}]
[]
["abszolút hiba az anyagban","hiba",1,{"$f":"ABS(D40-D23)","v":4.5729294129159825E-7}]

{"sheet":"füstgáz","index":2,"n_rows":60,"n_cols":16,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[16,0,16,3],[2,9,2,15],[3,12,11,12],[2,7,2,8]]}
["(Short-cut) Szárító technológia méretezés - füstgázra"]
["megnevezés","jelölés","mértékegység","érték"]
["veszteséghő teljesítmény","Pth","kW",320,null,null,null,"Füszgáz áramlási sebességek",null,"Füstgáz térfogatáram számítás"]
["nedves anyag tömegáram","mna","kg/h",703.67571320321531,null,null,null,"D (m)","vg (m/s)","CH4",16,"g/mol","CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O","V_jobb oldal",{"$f":"K7/K11+(0.5697*100000/(461.495*(160+273.15))*K8)","v":32.812443622527397},"m3"]
["nedves anyag tömegáram","mna","kg/s",{"$f":"D4/3600","v":0.19546547588978203},null,null,null,1,{"$f":"$D$18/3600/H5^2/PI()*4","v":2.0773460708664544}]
["anyag kiindulási relatív nedvességtartalom","x0",1,0.7,null,null,null,1,{"$f":"$D$18/3600/H6^2/PI()*4","v":2.0773460708664544},"2 O2",64,"g/mol",null,"levegő N2",{"$f":"K6/K10/0.21*0.78","v":168.59169199594734},"m3"]
["végső relatív nedvességtartalom","xv",1,0.1,null,null,null,1.2,{"$f":"$D$18/3600/H7^2/PI()*4","v":1.4426014381017045},"CO2",44,"g/mol",null,"bg CO2",{"$f":"K4/K9/0.51*0.49","v":21.703443483845604},"m3"]
["szárítógáz száraz térfogatáram","Vg","Nm3/h",{"$f":"(O10*(O9-(0.5697*100000/(461.495*(160+273.15))*K8))/O8)+O11-54","v":2040.7839080048593},null,null,null,1.5,0.92326492038509078,"2 H2O",36,"g/mol",null,"GÁZ_BE",{"$f":"K12+O7+O6","v":258.27450472169971},"m3"]
["szárítólevegő térfogatáram","Vg","Nm3/s",{"$f":"D8/3600","v":0.56688441889023866},null,null,null,1.8,0.64115619471186858,"rho_CH4",0.70830000000000004,"kg/m3",null,"GÁZ_KI",{"$f":"O4+O7+O6","v":223.10757910232036},"m3"]
["tengerszint feletti magasság","H","m",400,null,null,null,2,0.5193365177166136,"rho_O2",1.41,"kg/m3",null,"BG_BE",{"$f":"637/(0.51*32700/3600*0.38)*24/20","v":434.23182889766241},"Nm3"]
["szárítólevegő belépő hőmérséklet","Tg,be","°C",513,null,null,null,2.2999999999999998,0.39269301906738274,"rho_CO2",1.9510000000000001,"kg/m3",null,"légfelesleg",{"$f":"O10*4","v":1736.9273155906496},"Nm3"]
["szárítólevegő kilépő hőmérséklet","Tg,ki","°C",{"$f":"D11-D3/D19/D36","v":132.27468998988235},null,null,null,2.5,0.33237537133863271,"V_bal oldal",{"$f":"K4/K9+K6/K10","v":67.979369241906753},"m3",null,"FG_KI",{"$f":"(O10*O9/O8)+O11","v":2112.0336863062676},"Nm3"]
["nedves anyag fajhő","cna","J/kg/K",3909]
["szárítógáz sűrűség","ρg","kg/Nm3",1.3280000000000001]
["környezeti levegő hőmérséklet","Tg,0","°C",20]
["szárítógáz belépő abs. nedvesség","Yg,be","kg/kg",4.8000000000000001E-2]
["Eredmények"]
["szárítógáz térfogatáram","Vg","m3/h",{"$f":"D8*(273.15+D11)/273.15","v":5873.557639677907}]
["szárítógáz tömegatáram","ms","kg/s",{"$f":"D8/3600*D14","v":0.75282250828623698}]
["belépő szárazanyag tömegáram","ms","kg/h",{"$f":"D4-(D4*D6)","v":211.10271396096465}]
["belépő szárazanyag tömegáram","ms","kg/s",{"$f":"D5-(D5*D6)","v":5.8639642766934619E-2}]
["belépő levegő entalpia","h0","kJ/kg",{"$f":"D36*D11+D16*(2500+D38*D11)","v":741.34214869502603}]
["szárítógáz kilépő abs. Nedvesség, min.","Yg,ki","kg/kg",{"$f":"D20*((D6/(1-D6))-(D7/(1-D7)))/D8/D14+D16","v":0.22109567105863992}]
["abszolút környezeti nyomás kitevő","z",1,{"$f":"(29*9.81*D10/8314.4/(273+D15))*(1+((-5.1663007-0.0090035053*D15+0.00004386158*D15^2+0.0000056980777*D15^3)/(1+0.016715628*D15+0.0001670544*D15^2+0.00000046505309*D15^3))/(1+((-5.1663007-0.0090035053*D15+0.00004386158*D15^2+0.0000056980777*D15^3)/(1+0.016715628*D15+0.0001670544*D15^2+0.00000046505309*D15^3))*29/18))","v":8.1436860518156906E-2}]
["abszolút környezeti nyomás","P0","Pa",{"$f":"101325*EXP(-D24)","v":93400.463896668502}]
["telítési gőznyomás környezeti T-n","pv,tel,T0","N/m2",{"$f":"EXP((-5.1663007-0.0090035053*D15+0.00004386158*D15^2+0.0000056980777*D15^3)/(1+0.016715628*D15+0.0001670544*D15^2+0.00000046505309*D15^3))*100000","v":2326.7376011849669}]
["telítési gőznyomás belépő T-n","pv,tel,Tbe","N/m2",{"$f":"EXP((-5.1663007-0.0090035053*D11+0.00004386158*D11^2+0.0000056980777*D11^3)/(1+0.016715628*D11+0.0001670544*D11^2+0.00000046505309*D11^3))*100000","v":75622144.340468854}]
["telítési gőznyomás kilépő T-n","pv,tel,Tki","N/m2",{"$f":"EXP((-5.1663007-0.0090035053*D12+0.00004386158*D12^2+0.0000056980777*D12^3)/(1+0.016715628*D12+0.0001670544*D12^2+0.00000046505309*D12^3))*100000","v":286830.32966822985}]
["szárítógáz belépő rel. nedvesség","Φg,be",1,{"$f":"(D25*D16*29/18)/(D27*(1+D16*29/18))","v":8.8657744415084115E-5},"h-szamitas"]
["füstgáz fajhő paraméter","p1Tbe",1,{"$f":"0.8554535+0.0002036005*D11+0.0000004583082*D11^2-0.000000000279808*D11^3+5.634413E-14*D11^4","v":1.0466396705119307},{"$f":"0.8554535+0.0002036005/2*D11+0.0000004583082/3*D11^2-0.000000000279808/4*D11^3+5.634413E-14/5*D11^4","v":0.93921773544051734}]
["füstgáz fajhő paraméter","p1Tki",1,{"$f":"0.8554535+0.0002036005*D12+0.0000004583082*D12^2-0.000000000279808*D12^3+5.634413E-14*D12^4","v":0.889773198554209}]
["füstgáz fajhő paraméter","p2Tbe",1,{"$f":"-0.1002311+0.0007661864*D11-0.0000009259622*D11^2+0.0000000005293496*D11^3-0.0000000000001093573*D11^4","v":0.11302932927799111},{"$f":"-0.1002311+0.0007661864/2*D11-0.0000009259622/3*D11^2+0.0000000005293496/4*D11^3-0.0000000000001093573/5*D11^4","v":3.1419060572591764E-2}]
["füstgáz fajhő paraméter","p2Tki",1,{"$f":"-0.1002311+0.0007661864*D12-0.0000009259622*D12^2+0.0000000005293496*D12^3-0.0000000000001093573*D12^4","v":-1.3893589729999999E-2}]
["füstgáz fajhő paraméter","c_pLTbe","kJ/kg/K",{"$f":"1.004173+0.0000191921*D11+0.0000005883483*D11^2-0.0000000007011184*D11^3+0.0000000000003309525*D11^4-5.673876E-17*D11^5","v":1.0951037961719994},{"$f":"1.004173*D11+0.0000191921/2*D11^2+0.0000005883483/3*D11^3-0.0000000007011184/4*D11^4+0.0000000000003309525/5*D11^5-5.673876E-17/6*D11^6","v":534.18276623934912}]
["füstgáz fajhő paraméter","c_pLTki","kJ/kg/K",{"$f":"1.004173+0.0000191921*D12+0.0000005883483*D12^2-0.0000000007011184*D12^3+0.0000000000003309525*D12^4-5.673876E-17*D12^5","v":1.0154820994685536}]
["száraz füstgáz fajhő","c_pRGTbe","kJ/kg/K",{"$f":"D34+D30*0.000000000000000496+D32*0.189","v":1.1164663394055401},{"$f":"E34+(E30*0.0496+E32*0.189)*D11","v":561.12727153002277}]
["száraz füstgáz fajhő","c_pRGTki","kJ/kg/K",{"$f":"D35+D31*4.96E-24+D33*0.189","v":1.0128562110095836}]
["vízgőz fajhő","cpdTbe","kJ/kg/K",{"$f":"( 1.8369125+0.00022327897*D11+0.000000083684466*D11^2)","v":1.9734777688427541}]
["vízgőz fajhő","cpdTki","kJ/kg/K",{"$f":"( 1.8369125+0.00022327897*D12+0.000000083684466*D12^2)","v":1.8679108496312427}]
["nedves szárítógáz entalpia","h","kJ/kg",{"$f":"D37*D12+D41*(2500+D39*D12)","v":741.34214869502603}]
["szárítógáz kilépő abs. nedvesség","Yg,ki","kg/kg",{"$f":"(D22-D37*D12)/(2500+D39*D12)","v":0.22109567177599759}]
["szárítógáz kilépő rel. nedvesség","Φg,ki",1,{"$f":"D25*D41*29/18/(D28*(1+D41*29/18))","v":8.5526923580462447E-2}]
["szárítható szárazanyag tömegáram","ms","kg/h",{"$f":"D8*D14*(D41-D16)/((D6/(1-D6))-(D7/(1-D7)))","v":211.10271483583432}]
["igényelt hőteljesítmény","Q","kW",{"$f":"D19*D36*(D11-D12)","v":320}]
["fajlagos szárító teljesítmény","p_sz","liter víz/kWh",{"$f":"(D6/(1-D6)-D7/(1-D7))*D43/D44","v":1.4659910752488492}]
["szárítólevegő nyomásveszteség","∆P","Pa",2000]
["ventilátor hatásfok","ηv",1,0.85]
["becsült ventilátor teljesítmény","Pv","kW",{"$f":"D18*D14/3600*0.461*9.81*D46/10000/D47","v":2.3055673430967101}]
["fajlagos villamosenergia költség","cel","ft/kWh",20]
["ventilátor üzemi költség","cvü","ft/év",{"$f":"D48*20*365*D49","v":336612.83209211961}]
["keringető szivattyú teljesítmény","Psz","kW",7.5]
["szivattyú üzemi költség","cszü","ft/év",{"$f":"D49*20*365*D51","v":1095000}]
["összes üzemi költség","Cü","ft/év",{"$f":"(D50+D52)*1.2","v":1717935.3985105434}]
["brikett fajlagos bevétel","Ib","ft/kg",30]
["éves bevétel","I","ft/év",{"$f":"D43*20*360*D54","v":45598186.404540218}]
[]
[]
[]
[]
["hiba","hiba",1,{"$f":"ABS(D43-D20)","v":8.7486967004224425E-7}]

{"sheet":"MatLab_eredmények","index":3,"n_rows":48,"n_cols":38,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,2,19,4]]}
[]
[]
[]
["D (m)","L (m) ","G (Nm3/h)","Tg_be (°C)","Ts_be (°C)","Ts_ki (°C)","Tg_1 (°C)","Tg_2","Tg_3","Tg_4","Tg_5","Tw_1 (°C)","Tw_2","Tw_3","Tw_4","Tw_5","H_1 (kJ/kg)","H_2","H_3","H_4","H_5","W_1 (kg/kg)","W_2","W_3","W_4","W_5","fi_1 (%)","fi_2","fi_3","fi_4","fi_5","m_sza (kg/s)","m_sza (kg/h)","m_na (kg/h)","e (kgH2O/kWh)","L_t (m)","N_t (1)","Va (W/m3/°C)"]
[1,10,1760,513,10,80,81.31,513,5,491.88,83.42,63.14,62.17,4.79,62.1,61.91,539.9,534.17999999999995,18.18,532.27,542.62,0.17269999999999999,5.1999999999999998E-3,5.1999999999999998E-3,5.1999999999999998E-3,0.17269999999999999,43.97,1E-3,97,1.1000000000000001E-3,40.520000000000003,4.4200000000000003E-2,{"$f":"AF5*3600","v":159.12},{"$f":"AG5*2.333/0.7","v":530.32422857142865},1.175,3.234,3.093,233.5]
[null,null,1750,513,10,80,null,513,5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.1999999999999998E-3,5.1999999999999998E-3,5.1999999999999998E-3,null,null,null,95,null,null,5.2200000000000003E-2,{"$f":"AF6*3600","v":187.92000000000002},{"$f":"AG6*2.333/0.7","v":626.31051428571448}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[]
[]
[]
[null,null,"cikk validáció levegőre"]
[null,null,"xi",0.33300000000000002,"kg/kg"]
[null,null,"xo",5.0000000000000001E-3,"kg/kg"]
[null,null,"cps",1,"kJ/kg/°C"]
[null,null,"Tsi",27,"°C"]
[null,null,"Tso",65,"°C"]
[null,null,"Tg2",165,"°C"]
[null,null,"P0",101234,"Pa"]
[null,null,"S",1,"paralel flow"]
[null,null,"D (m)","Z (m)","G (kg/s)","G (Nm3/h)","L_exp (kg/s)","L_cal (kg/s)","L_cal* (kg/s)","Tg1_exp (°C)","Tg1_cal (°C)","Tg1_cal* (°C)"]
[null,null,1.2190000000000001,7.62,0.95699999999999996,{"$f":"E30*3600/1.29","v":2670.6976744186045},0.113,0.108,0.1149,71,67.7,72.599999999999994]
[null,null,1.3720000000000001,7.6210000000000004,1.276,{"$f":"E31*3600/1.29","v":3560.9302325581398},0.14399999999999999,0.13600000000000001,0.1434,71,72.599999999999994,77.8]
[null,null,1.524,9.1440000000000001,1.595,4451.1627906976746,0.17599999999999999,0.17399999999999999,0.18440000000000001,71,70.400000000000006,75.400000000000006]
[null,null,1.839,10.698,2.2330000000000001,6231.6279069767443,0.26300000000000001,0.24399999999999999,0.25800000000000001,71,70.3,75.3]
[null,null,2.1339999999999999,12.192,2.871,8012.0930232558139,0.35099999999999998,0.316,0.3352,71,69.7,74.569999999999993]
[null,null,2.4380000000000002,13.715999999999999,3.8290000000000002,10685.581395348838,0.45100000000000001,0.41599999999999998,0.44080000000000003,71,70.7,75.75]
[null,null,3.048,16.766999999999999,6.0620000000000003,16917.20930232558,0.71499999999999997,0.65,0.68799999999999994,71,71.900000000000006,76.959999999999994]
[]
[]
[null,null,"L",12,12,12]
[null,null,"s",2.5000000000000001E-2,2.5000000000000001E-2,2.5000000000000001E-2]
[null,null,"n",2,3,4]
[null,null,"D",1.2,1.2,1.2]
[null,null,"Dp",2000,2000,2000]
[null,null,"G",15.583299999999999,1.694E-2,15.583299999999999]
[null,null,"S",8.3672000000000004,8.9569999999999997E-3,8.3672000000000004]
[null,null,"Tau",{"$f":"(1/60)*(13.8*D39/(D40*D41^0.9*D42)-(614.2/D43^0.5)*D39*D44/D45)","v":44.185890782196054},{"$f":"(1/60)*(13.8*E39/(E40*E41^0.9*E42)-(614.2/E43^0.5)*E39*E44/E45)","v":29.032895880489665},{"$f":"(1/60)*(13.8*F39/(F40*F41^0.9*F42)-(614.2/F43^0.5)*F39*F44/F45)","v":21.304373670458375}]
[]
[null,null,"Ker",{"$f":"D42*PI()","v":3.7699111843077517}]

{"sheet":"elregedasiSebesseg","index":4,"n_rows":32,"n_cols":15,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["V (m3/h)","v (m/s)","m_ö (g)","m_öa (g)","m_m (g)","m_ma (g)","m_el (g)","m_el (%)","hiba (g)","hiba (%)","illesztés m_el (%)",null,"m_t",147.69999999999999,"g"]
[5,{"$f":"A2/3600/0.0025","v":0.55555555555555558},225.87,{"$f":"C2-$N$1","v":78.170000000000016},225.95,{"$f":"E2-$N$1","v":78.25},7.0000000000000007E-2,{"$f":"G2/D2","v":8.9548420110016624E-4},{"$f":"D2-F2-G2","v":-0.14999999999998409},{"$f":"I2/D2","v":-1.9188947166430097E-3},{"$f":"0.0159*B2^2.8118","v":3.0452425856063118E-3},null,"m_veszteseg",0.76,"(kamraban maradt)"]
[6.5,{"$f":"A3/3600/0.0025","v":0.72222222222222221},214.25,66.550000000000011,225.95,78.25,0.38,{"$f":"G3/D3","v":5.7099924868519898E-3},{"$f":"D3-F3-G3","v":-12.079999999999989},{"$f":"I3/D3","v":-0.18151765589782098},{"$f":"0.0159*B3^2.8118","v":6.3680697627264944E-3}]
[8.1999999999999993,0.91111111111111098,216.41,68.710000000000008,214.45,66.75,2.09,3.0417697569494972E-2,-0.1299999999999919,-1.8920098966670336E-3,1.2238264253199739E-2,null,"m_t",147.75,"g"]
[10,1.1111111111111112,216.51,68.81,215.31,67.610000000000014,1.19,1.7293997965412002E-2,9.9999999999886846E-3,1.453277139948944E-4,2.1382478118872627E-2,null,"m_veszteseg",0.76,"(kamraban maradt)"]
[12,1.3333333333333335,215.09,67.390000000000015,213.03,65.330000000000013,2.19,3.2497403175545322E-2,-0.12999999999999767,-1.92906959489535E-3,3.5702601616641259E-2]
[13.5,1.5,213.15,65.450000000000017,209.4,61.700000000000017,3.78,5.7754010695187145E-2,-2.9999999999999805E-2,-4.583651642475141E-4,4.97199320607596E-2]
[16,1.7777777777777777,211.96,64.260000000000019,208.49,60.79000000000002,3.46,5.3843759726112647E-2,9.9999999999988987E-3,1.5561780267660903E-4,8.0168286930603405E-2]
[17.5,1.9444444444444444,208.53,60.830000000000013,199.58,51.880000000000024,9.07,0.14910406049646555,-0.12000000000001165,-1.9727108334705182E-3,0.10314125739223866]
[22,2.4444444444444446,208.53,60.830000000000013,194.63,46.930000000000007,12.78,0.21009370376458977,1.1200000000000063,1.8411967779056487E-2,0.19628274829321463]
[]
[5,{"$f":"A12/3600/0.0025","v":0.55555555555555558},207.34,{"$f":"C12-$N$1","v":59.640000000000015},206.78,{"$f":"E12-$N$1","v":59.080000000000013},0.15,2.5150905432595565E-3,{"$f":"D12-F12-G12","v":0.41000000000000225},{"$f":"I12/D12","v":6.8745808182428259E-3},3.0452425856063118E-3]
[6.5,{"$f":"A13/3600/0.0025","v":0.72222222222222221},206.85,59.150000000000006,206.02,58.320000000000022,0.28999999999999998,4.9027895181741324E-3,0.53999999999998405,9.1293322062550118E-3,6.3680697627264944E-3]
[8.1999999999999993,0.91111111111111098,206.28,58.580000000000013,204.74,57.04000000000002,0.78,1.3315124615909864E-2,0.75999999999999202,1.297371116421973E-2,1.2238264253199739E-2]
[10,1.1111111111111112,205.43,57.730000000000018,202.96,55.260000000000019,1.61,2.7888446215139435E-2,0.85999999999999877,1.4896934003117937E-2,2.1382478118872627E-2]
[12,1.3333333333333335,204.45,56.75,200.57,52.870000000000005,2.76,4.8634361233480174E-2,1.1199999999999957,1.9735682819383184E-2,3.5702601616641259E-2]
[13.5,1.5,203.33,55.630000000000024,198.34,50.640000000000015,3.89,6.9926298759662026E-2,1.100000000000009,1.9773503505303047E-2,4.97199320607596E-2]
[16,1.7777777777777777,202.19,54.490000000000009,195.93,48.230000000000018,5.28,9.689851348871352E-2,0.97999999999999066,1.7984951367223168E-2,8.0168286930603405E-2]
[17.5,1.9444444444444444,201.12,53.420000000000016,196.9,49.200000000000017,3.51,6.5705728191688489E-2,0.70999999999999908,1.3290902283788823E-2,0.10314125739223866]
[22,2.4444444444444446,200.27,52.570000000000022,191.86,44.160000000000025,7.77,0.14780292942743004,0.63999999999999702,1.2174243865322365E-2,0.19628274829321463]
[]
[5,0.55555555555555558,178.01,{"$f":"C22-$N$4","v":30.259999999999991},177.46,{"$f":"E22-$N$4","v":29.710000000000008},0.31,1.0244547257105092E-2,{"$f":"D22-F22-G22","v":0.23999999999998295},{"$f":"I22/D22","v":7.9312623925969269E-3},{"$f":"0.0554*B22^2.2934","v":1.4390232192688765E-2}]
[6.8,0.75555555555555542,178.07,{"$f":"C23-$N$4","v":30.319999999999993},177.45,{"$f":"E23-$N$4","v":29.699999999999989},0.62,2.0448548812664911E-2,4.5519144009631418E-15,1.501291029341406E-16,{"$f":"0.0554*B23^2.2934","v":2.9129024041839126E-2}]
[8.5,0.94444444444444442,177.76,30.009999999999991,176.36,{"$f":"E24-$N$4","v":28.610000000000014},1.4200000000000002,4.7317560813062334E-2,-2.0000000000022888E-2,-6.6644451849459825E-4,4.8593631705418604E-2]
[10,1.1111111111111112,177.83,30.080000000000013,175.2,27.449999999999989,2.4700000000000002,8.2114361702127631E-2,0.16000000000002368,5.3191489361709976E-3,7.0542361405173531E-2]
[11.7,1.2999999999999998,177.71,29.960000000000008,173.9,26.150000000000006,3.7600000000000002,0.1255006675567423,5.0000000000002043E-2,1.6688918558078114E-3,0.10111776198479255]
[13.5,1.5,177.63,29.879999999999995,172.1,24.349999999999994,5.4799999999999995,0.18340026773761714,5.0000000000001599E-2,1.6733601070951006E-3,0.14039688050064558]
[15.3,1.7000000000000002,177.58,29.830000000000013,169.26,21.509999999999991,8.24,0.27623198122695264,8.0000000000021387E-2,2.6818638954080238E-3,0.18707739808729135]
[18,2,177.51,29.759999999999991,165.64,17.889999999999986,11.870000000000001,0.3988575268817206,0,0,{"$f":"0.0554*B29^2.2934","v":0.2715763560668723}]
[22.5,2.5,177.55,29.800000000000011,161.29,13.539999999999992,15.77,0.52919463087248297,0.49000000000001975,1.6442953020134883E-2,0.45304921330896752]
[27,3,177.42,29.669999999999987,161.5,13.75,16.13,0.54364678126053267,-0.21000000000001151,-7.0778564206272869E-3,{"$f":"0.0554*B31^2.2934","v":0.68823958861952095}]
[36,4,177.29,29.539999999999992,155.66,7.9099999999999966,21.52,0.72850372376438743,0.10999999999999588,3.7237643872713578E-3,"-"]

{"sheet":"dokumentaciohoz","index":5,"n_rows":15,"n_cols":27,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[6,0,6,2],[0,7,0,9]]}
[" Anyag paramétrek",null,null,null,null,null,null,"Paraméter vizsgálat kiindulási adatok",null,null,null,"Belépő anyag nedvesség          ","Kilépő Gáz hőmérséklet           ","Szárítógáz térfogatáram ","Max. belépő na.","Elpárologtatott víz","Max. kilépő szárított anyag","Fajlagos szárítókapacitás","verzió","veszteséghő teljesítmény","Belépő Gáz hőmérséklet           ","Kilépő Gáz hőmérséklet           ","Szárítógáz térfogatáram ","Max. belépő na.","Elpárologtatott víz","Max. kilépő szárított anyag","Fajlagos szárítókapacitás"]
["megnevezés","jelölés","mértékegység",null,null,null,null,"veszteséghő teljesítmény*","kW",359,null,"kgvíz/kgna","°C","Nm3/h","kg/h","kg/h","kg/h","kgvíz/kW","-","kW","°C","°C","Nm3/h","kg/h","kg/h","kg/h","kgvíz/kW"]
["nedves anyag tömegáram","mna","kg/h",null,null,null,null,"belépő levegő hőmérséklet","°C",80,null,0.8,50,16876,334,255.4,78.587999999999994,0.71,"a",684,80,40,32154,924,652.20000000000005,271.76,0.95]
["kiindulási relatív nedvességtartalom","x0",1,null,null,null,null,"szárazanyag fajhő","kJ/kg/K",1.9,null,0.8,45,16876,390,298.2,91.756,0.83,"b/1",359,80,40,16876,485,342.4,142.65,0.95]
["végső relatív nedvességtartalom","xv",1,null,null,null,null,"kilépő anyag nedvesség","kgvíz/kgna",0.15,null,0.8,40,16876,448,342.6,105.41,0.95,"b/2",325,510,103,2041,720,508.2,211.76,1.6]
["nedves anyag fajhő","cna","J/kg/K",null,null,null,null,"környezeti levegő hőmérséklet","°C",20,null,0.75,50,16876,361,254.8,106.18,0.71,"b",{"$f":"T4+T5","v":684},"-","-","-",{"$f":"X4+X5","v":1205},{"$f":"Y4+Y5","v":850.59999999999991},354.40999999999997,{"$f":"(Y4+Y5)/T6","v":1.2435672514619882}]
["Szárítógáz paramétrek",null,null,null,null,null,null,"környezeti levegő páratartalom","kgvíz/kgnl",0.7,null,0.75,45,16876,423,298.60000000000002,124.41,0.83]
["megnevezés","jelölés","mértékegység",null,null,null,null,null,null,null,null,0.75,40,16876,485,342.4,142.65,0.95]
["szárítólevegő térfogatáram","Vg","Nm3/h",null,null,null,null,null,null,null,null,0.7,50,16876,394,254.9,139.06,0.71]
["szárítólevegő belépő hőmérséklet","Tg,be","°C",null,null,null,null,null,null,null,null,0.7,45,16876,462,298.89999999999998,163.06,0.83]
["szárítólevegő kilépő hőmérséklet","Tg,ki","°C",null,null,null,null,null,null,null,null,0.7,40,16876,529,342.3,186.71,0.95]
["szárítólevegő fajhő","cg","J/kg/K"]
["szárítólevegő sűrűség","ρg","kg/m3"]
["környezeti levegő hőmérséklet","Tg,0","°C"]
["környezeti levegő relatív nedvesség","Φ0",1]

{"sheet":"Munka1","index":6,"n_rows":52,"n_cols":24,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["T","°C",80,null,"T (°C)","Y (kg/kg)","u (m/s)","kM","Pvtel","fi","Xse0 (kg/kg)","fi*","hiba",null,"t (h)","(X-X*)/(X0-X*)",null,"A",32435.751799999998,-28179.285500000002,null,null,"Xse (kg/kg db)","fi (kg/kg wb)"]
["Y","kg/kg db",0.09,null,450,0.02,1.3,{"$f":"1.04*(E2/70)^1.55*(F2/0.01)^(-0.17)*G2^0.65","v":19.610959977353474},{"$f":"EXP((-5.1663007-0.0090035053*E2+0.00004386158*E2^2+0.0000056980777*E2^3)/(1+0.016715628*E2+0.0001670544*E2^2+0.00000046505309*E2^3))*100000","v":45681727.437423855},{"$f":"F2*I2/(I2*(18/29+F2))","v":3.1216361679224969E-2},1.9382517256046165E-2,{"$f":"EXP(-EXP($T$1+$T$2*$T$3)*K2^(-$T$4))","v":3.1216388374103229E-2},{"$f":"ABS(L2-J2)","v":2.6694878259292398E-8},null,0,{"$f":"EXP(-$H$5*O2)","v":1},null,"B",-106.28449999999999,79.7821,null,null,0,0]
["u","m/s",1,null,350,0.1,1,{"$f":"1.04*(E3/70)^1.55*(F3/0.01)^(-0.17)*G3^0.65","v":8.5199460751815277},{"$f":"EXP((-5.1663007-0.0090035053*E3+0.00004386158*E3^2+0.0000056980777*E3^3)/(1+0.016715628*E3+0.0001670544*E3^2+0.00000046505309*E3^3))*100000","v":16529828.453470552},{"$f":"F3*I3/(I3*(18/29+F3))","v":0.13875598086124402},2.9056468514007623E-2,{"$f":"EXP(-EXP($T$1+$T$2*$T$3)*K3^(-$T$4))","v":0.13875590825345582},{"$f":"ABS(L3-J3)","v":7.2607788198508771E-8},null,0.02,{"$f":"EXP(-$H$5*O3)","v":0.9602681062213454},null,"T",305.14999999999998,353.15,null,null,0.1,{"$f":"EXP(-EXP($T$1+$T$2*$T$3)*W3^(-$T$4))","v":0.70150809246559398}]
["SZUM_hiba",null,{"$f":"SUM(M2:M5)","v":6.7164412285297681E-7},null,250,0.15,0.8,{"$f":"1.04*(E4/70)^1.55*(F4/0.01)^(-0.17)*G4^0.65","v":4.0833007476426806},3988128.569883571,0.19463087248322145,3.3264009639543519E-2,0.19463073731021624,1.3517300520571318E-7,null,0.04,0.92211483582592924,null,"C",2.3986000000000001,1.3896999999999999,null,null,0.2,{"$f":"EXP(-EXP($T$1+$T$2*$T$3)*W4^(-$T$4))","v":0.87345246408655497}]
["X0","kg/kg db",0.4,null,200,0.2,0.5,{"$f":"1.04*(E5/70)^1.55*(F5/0.01)^(-0.17)*G5^0.65","v":2.0271378098501676},1545424.3916667178,0.24369747899159666,3.6995834502692268E-2,0.24369704182314547,4.3716845118946246E-7,null,0.06,0.8854774671171719,null,null,null,null,null,null,0.3,0.92587374933864597]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.08,0.85029577045028037,null,null,null,null,null,null,0.4,0.9496734848108801]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.1,0.81651190921831052,null,null,null,null,null,null,0.5,{"$f":"EXP(-EXP($T$1+$T$2*$T$3)*W7^(-$T$4))","v":0.96283891576981051}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.12,0.78407034477224224,null,null,null,null,null,null,0.6,0.9710345416846704]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.14000000000000001,0.75291774511875842,null,null,null,null,null,null,0.7,0.97655394480933111]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.16,0.72300289724563582,null,null,null,null,null,null,0.8,0.98048593350529278]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.18,0.69427662293061276,null,null,null,null,null,null,0.9,0.98340774981413848]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,0.66669169789533056,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"EXP(-EXP($T$1+$T$2*$T$3)*W12^(-$T$4))","v":0.98565139519426748}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.22,0.64020277417144245,null,null,null,null,null,null,1.1000000000000001,0.98742017188512399]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.24,0.61476630555126277,null,null,null,null,null,null,1.2,0.98884492695537196]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.26,0.59034047600040418,null,null,null,null,null,null,1.3,0.99001335763685394]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.28000000000000003,0.56688513091471571,null,null,null,null,null,null,1.4,0.99098625243370897]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.3,0.5443617111085135,null,null,null,null,null,null,1.5,0.99180696137751923]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.32,0.52273318942558344,null,null,null,null,null,null,1.6,0.99250715874383544]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.34,0.50196400986874878,null,null,null,null,null,null,1.7,0.99311047936597696]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.36,0.48202002914793618,null,null,null,null,null,null,1.8,0.99363488613620743]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.38,0.46286846055064645,null,null,null,null,null,null,1.9,0.99409425404115281]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,0.44447782004255876,null,null,null,null,null,null,2,0.99449945572844844]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.42,0.42681787450965997,null,null,null,null,null,null,2.1,0.99485912145133593]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.44,0.409859592056811,null,null,null,null,null,null,2.2000000000000002,0.99518018125710017]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.46,0.39357509428104709,null,null,null,null,null,null,2.2999999999999998,0.99546825846727527]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.48,0.3779376104411486,null,null,null,null,null,null,2.4,0.99572795966816152]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.5,0.36292143344814237,null,null,null,null,null,null,2.5,0.99596309143957629]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.52,0.34850187760438373,null,null,null,null,null,null,2.6,0.99617682440874433]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.54,0.33465523802174463,null,null,null,null,null,null,2.7,0.99637181889008219]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.56000000000000005,0.3213587516521943,null,null,null,null,null,null,2.8,0.9965503221439449]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.57999999999999996,0.30859055986670836,null,null,null,null,null,null,2.9,0.9967142444143573]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,0.29632967252098874,null,null,null,null,null,null,3,0.99686521892296587]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.62,0.28455593344892133,null,null,null,null,null,null,3.1,0.99700464960847512]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.64,0.27324998732704292,null,null,null,null,null,null,3.2,0.99713374941636868]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.66,0.26239324785554607,null,null,null,null,null,null,3.3,0.99725357123687053]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.68,0.25196786720351333,null,null,null,null,null,null,3.4,0.9973650330757895]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.7,0.24195670666814928,null,null,null,null,null,null,3.5,0.99746893866613673]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.72,0.23234330849977725,null,null,null,null,null,null,3.6,0.99756599444913829]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.74,0.22311186884628295,null,null,null,null,null,null,3.7,0.99765682364430786]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76,0.21424721177252534,null,null,null,null,null,null,3.8,0.99774197797053521]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.78,0.20573476431200646,null,null,null,null,null,null,3.9,0.99782194746012987]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.8,0.19756053250978525,null,null,null,null,null,null,4,0.99789716871571066]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.82,0.1897110784172521,null,null,null,null,null,null,4.0999999999999996,0.9979680318887254]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.84,0.18217349800094382,null,null,null,null,null,null,4.2,0.99803488660306028]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.86,0.17493539992908436,null,null,null,null,null,null,4.3,0.99809804700388394]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.88,0.16798488520097554,null,null,null,null,null,null,4.4000000000000004,0.99815779607773458]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.9,0.1613105275857509,null,null,null,null,null,null,4.5,0.9982143893628046]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.92,0.15490135483833509,null,null,null,null,null,null,4.5999999999999996,0.99826805814681108]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.94,0.14874683066172872,null,null,null,null,null,null,4.7,0.99831901223255692]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.96,0.14283683738596539,null,null,null,null,null,null,4.8,0.99836744233736485]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.98,0.13716165933526725,null,null,null,null,null,null,4.9000000000000004,0.99841352218129997]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,0.13171196685605441,null,null,null,null,null,null,5,0.99845741030992985]

{"sheet":"Munka2","index":7,"n_rows":44,"n_cols":13,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["kritikus szigetelés számítás"]
["belső hőátadási tényező számítás (8.1.2.5.3. Sima falú, egyenes csőben (csatornában) történő áramlás)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"145°C"]
["megnevezés","jelölés","érték","mértékegység"]
["cső belső átmérő","Dcs,b",1.2,"m"]
["külső hőmérséklet","Tam",-10,"°C"]
["belépő gáz hőmérséklet","Tg,be",500,"°C"]
["kilépő gáz hőmérséklet","Tg,ki",100,"°C"]
["gáz átlaghőmérséklet","Tg,átl",{"$f":"(C6+C7)/2","v":300},"°C"]
["cső hosszúsága","Lcs",12,"m"]
["belépő gáz térfogatáram","Vbe",5600,"m3/h"]
["kilépő gáz térfogatáram","Vki",3500,"m3/h"]
["átlagos gáz térfogatáram","Vátl",{"$f":"(C10+C11)/2","v":4550},"m3/h"]
["átlagos gázsebesség","vg,átl",{"$f":"C12/3600/(C4^2*PI()/4)","v":1.1175231343643885},"m/s"]
["gáz átlagsűrűség","rho,átl",0.61699999999999999,"kg/m3"]
["gáz fajhő","cp,átl",1122,"kJ/kg/K"]
["gáz dinamikus viszkozitás","mu,átl",2.8200000000000001E-5,"Pas"]
["kinem. Viszk","nu,átl",4.5809999999999997E-5,"m2/s"]
["gáz hővezetési tényező","lam,átl",4.2547599258000002E-2,"W/m/K"]
["Prandtl-szám","Pr",{"$f":"C16*C15/C18","v":0.74364712819962031},"-"]
["Reynolds-szám","Re",{"$f":"C13*C4/C17","v":29273.690487606775},"-"]
["Nuparaméter","kszi",{"$f":"(1.82*LOG10(C20)-1.64)^(-2)","v":2.3749032569122166E-2},"-"]
["Nusselt-szám","Nu",{"$f":"(C21/8)*(C20-1000)*C19/(1+12.7*SQRT(C21/8)*(C19^(2/3)-1))*(1+(C4/C9)^(2/3))","v":86.602616371756014},"-"]
["belső hőátadási tényező","alfa,b",{"$f":"C22*C18/C4","v":3.0706111800664875},"W/m2/K"]
["belső hőátadási tényező számítás (8.1.1.1.4. HŐÁTADÁS IZOTERMIKUS VÍZSZINTES HENGER KÜLSŐ PALÁSTFELÜLETÉN)"]
["fal hőmérséklet","Tw",30,"°C"]
["mértékadó hőmérséklet","Tm",{"$f":"(C25+C5)/2","v":10},"°C","145°C","15°C",null,null,null,"Tam (°C)","0 cm","10 cm","20 cm"]
["gáz átlagsűrűség","rho,átl",1.2265999999999999,"kg/m3",0.84445599999999998,1.2265999999999999,null,null,null,-15,21,7.3,4.5999999999999996]
["gáz fajhő","cp,átl",1006.625,"kJ/kg/K",1017.407,1006.625,null,null,null,-10,20.399999999999999,7.2,4.5]
["gáz dinamikus viszkozitás","mu,átl",1.7983999999999999E-5,"Pas",2.3857098E-5,1.7983999999999999E-5,null,null,null,-5,19.8,7.1,4.45]
["kinem. Viszk","nu,átl",1.4661800000000001E-5,"m2/s",4.0561331450000001E-5,1.4661800000000001E-5,null,null,null,0,19.2,7,4.4000000000000004]
["gáz hővezetési tényező","lam,átl",2.5308000000000001E-2,"W/m/K",3.4405459999999999E-2,2.5308000000000001E-2,null,null,null,10,17.600000000000001,6.7,4.25]
["köbös hőtágulási együttható","beta",3.4875330000000001E-3,"1/K",2.3968246999999999E-3,3.4875330000000001E-3,null,null,null,20,15.2,6.3,4.0999999999999996]
["Prandtl-szám","Pr",{"$f":"C29*C28/C31","v":0.71531310257626035},"-",null,null,null,null,null,25,13.2,5.9,3.9]
["Rayleigh-szám","Ra",{"$f":"9.81*C4^3*C32*(C26-C5)/(C30*(C31/C27/C28))","v":3934473481.7274251},"-"]
["Nusselt-szám","Nu",{"$f":"(0.6+0.387*C34^(1/6)/(1+0.721/C33^(9/16))^(4/9))^2","v":149.83931795568725},"-"]
["külső hőátadási tényező","alfa,k",{"$f":"C35*C31/C4","v":3.1601112156854443},"W/m2/K"]
[]
["szigetelés hővezetési tényező","lam,szig",0.04,"W/m/K"]
["kritikus szigetelés átmérő","dk,szig",0.2,"m"]
["eredő hőellenállás1","R1",{"$f":"1/(C4*PI()*C9*C23)","v":7.1988447611687047E-3},"K/W"]
["eredő hőellenállás2","R2",{"$f":"LN(((C4+C39)/2)/(C4/2))/(2*C9*PI()*C38)","v":5.1112172240592252E-2},"K/W"]
["eredő hőellenállás3","R3",{"$f":"1/((C39+C4)*PI()*C9*C36)","v":5.995680449695737E-3},"K/W"]
["szummaR","R",{"$f":"C40+C41+C42","v":6.4306697451456701E-2},"K/W"]
["hőveszteség","Q",{"$f":"(C8-C26)/C43/1000","v":4.5096391432465142},"kW"]

{"sheet":"Munka3","index":8,"n_rows":39,"n_cols":5,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Tlev (°C)","Twb (°C)","ill"]
[80,31.3,{"$f":"0.382*A2+0.9","v":31.46}]
[70,27.7,{"$f":"0.382*A3+0.9","v":27.64}]
[60,24,23.82]
[50,20.100000000000001,20]
[40,16,16.18]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["honap",null,null,"önfogy (kWth)","korr"]
["jan",0.65,{"$f":"B17-2","v":-1.35},119.6,141.80000000000001]
["feb",2.95,{"$f":"B18-2","v":0.95000000000000018},141.80000000000001,123.5]
["mar",7,5,123.5,122.5]
["apr",13,11,44.8,44.8]
["maj",17.149999999999999,15.149999999999999,30.7,30.7]
["jun",null,null,2,2]
["jul ",null,null,0,0]
["aug",null,null,0,0]
["sze",17.7,15.7,17.3,17.3]
["okt",11.7,9.6999999999999993,61.1,61.1]
["nov",6.9,4.9000000000000004,125.5,123]
["dec",1.98,-2.0000000000000018E-2,138.80000000000001,138.80000000000001]
[]
[null,null,null,null,"ill."]
["jan",0.65,{"$f":"B31-2","v":-1.35},141.80000000000001,{"$f":"-0.1714*C31^2-5.0644*C31+137.77","v":144.29456350000001}]
["dec",1.98,{"$f":"B32-2","v":-2.0000000000000018E-2},138.80000000000001,{"$f":"-0.1714*C32^2-5.0644*C32+137.77","v":137.87121944}]
["feb",2.95,0.95000000000000018,123.5,132.80413150000001]
["nov",6.9,4.9000000000000004,123,108.83912600000001]
["mar",7,5,122.5,108.16300000000001]
["okt",11.7,9.6999999999999993,61.1,72.518294000000012]
["apr",13,11,44.8,61.322200000000009]
["maj",17.149999999999999,15.149999999999999,30.7,21.704183500000028]
["sze",17.7,15.7,17.3,16.010534000000021]